
产品名称：RD213032L银间玫壳白面银间玫带
产品型号：RD213032L-X
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE21
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：13毫米
表壳尺寸：28毫米
表带材质：精钢
表带长度：205毫米
表带宽寸：14*12毫米
手表重量：45克
玻璃材质：矿物质强化玻璃
玻璃尺寸：22.5毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
    无,
手表简介：
     
以下是英文内容
prod.ProdName RD213032L SS/RG-WT-SS/RG
Model：RD213032L-X
Band Material：Stainless Steel
Movement Type：Quartz
Movement Band：SUNON
Movement Model：PE21
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：28 mm
Watch Thickness：13 mm
Strap Width：14*12 mm
Strap Lenght：205 mm
Weight：45 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃
Crystal Size：22.5mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
    无,
Description：
     