
产品名称：RD614160M金壳金面金带
产品型号：RD614160M-X
机芯类型：石英机芯
机芯品牌：晨龙
机芯型号：PE28D
机芯产地：中国
电池寿命：2年
表壳材质：合金
手表厚度：9.5毫米
表壳尺寸：37*48毫米
表带材质：精钢
表带长度：240毫米
表带宽寸：26*20毫米
手表重量：128克
玻璃材质：矿物质强化玻璃
玻璃尺寸：26*29毫米
显示方式：指针
防水：3ATM
特殊功能：
    日历,
手表简介：
    无
以下是英文内容
prod.ProdName RD614160M GG-GG-GG
Model：RD614160M-X
Band Material：Stainless Steel
Movement Type：Quartz
Movement Band：SUNON
Movement Model：PE28D
Battery Life：2 years
Case eMaterial：Alloy
Case Diameter：37*48 mm
Watch Thickness：9.5 mm
Strap Width：26*20 mm
Strap Lenght：240 mm
Weight：128 g
Crystal Material：矿物质强化玻璃
Crystal Size：26*29mm
Display：指针
Waterproof：3ATM
Function：
    日历,
Description：
    无